* Pcf frame panel => max 150x150mm, ne pas faire des pites trop longues sur (particulièrement sur le SWD)
* Privilégier plusieurs connecteurs PCIe avec moins de pins plutôt qu’un seul grand connecteur

GUI manager

(python)

nRF52 DK

Arduino

Programmer API (python)

PCIe

Pcb proxy

Pcb frame panel

SAM

SWD Programmer

UUT N

….

UUT 2

UUT 1